**Offre PROMOTIONNELLE dans la limite des STOCKS DISPONIBLES**



**779**

**909**

**00**

**€ HT**

**Transpalette PESEUR**Déplacement manuel | Capacité nominale : 2 000 kgs
Système homologué de pesage sur fourches : 4 capteurs IP67
Précision de la pesée : +/- 0,1% à 2 Tonnes

Affichage LED de 30 mm | Affichage par palier de 500 gr

Longueur / largeur des fourches : 1150 x 540 mm | Levage rapide (pompe QuickLift)

Roue directrice en caoutchouc | Boggies PU | atterie 6V 4 Ah – Chargeur externe

Garantie : 12 mois Pièces | Frais de retour en atelier et MO restant à charge

Conditions particulières de cette offre promotionnelle sur lenormant-manutention.fr